
# Kassetten

Der manuelle Türzugang umfasst ein Pufferkarussell, das bis zu 7 Kassetten mit einer Höhe von 505 mm oder 305 mm (ULT Picker-Konfiguration) aufnehmen kann.

Die Speicherkassettenkapazität hängt von der nutzbaren Kassettenhöhe ab, die von der Kassettenserie vorgegeben wird. Die Kassettenserie kann von 625 mm bis 1950 mm reichen. Die Serie und maximale Anzahl der Kassetten im Lager hängt von der spezifischen Systemkonfiguration ab.

Die Systemkapazität hängt von der Kassettenabstandskonfiguration ab. Der Kassettenabstand ist auf die verwendete Labware abgestimmt.

Der Kiwi Store kann nahezu alle derzeit auf dem Markt erhältlichen Platten- oder Röhrchengestelle im SBS-Format verarbeiten. Für eine optimale Leistung bietet LiCONiC eine Vielzahl von Kassetten an.



Buffer Cassette Example



Store Cassette Example