# Transfer Station

LiCONiC bietet eine breite Palette von Übergabestationen für verschiedene Anwendungen an. Bitte kontaktieren Sie LiCONiC für detaillierte Informationen über Kompatibilität und spezielle Übergabeanforderungen.

## Slide Station

The Die STC-Systeme benötigen standardmäßig eine Schiebestation zur Überbrückung der Strecke vom Innenroboter nach außen. Diese hat nur einen kurzen Verfahrweg und fährt bei Bedarf von innen durch das Tor nach außen. Die Standardstation verfügt nur über einen kurzen linearen Verfahrweg. Bei Integrationsvorschlägen kann ein längerer Verfahrweg erforderlich sein. In einem solchen Fall befindet sich der Transfer außerhalb der Schnittstelleneinheit und ermöglicht den Zugang mit einer Roboterintegration.



Slide Drive

Die Bewegungen der Schiebestation werden durch das System gesteuert. Jedes Mal, wenn das Handling auf eine Platte zugreift, wird die Transferplatte in Abhängigkeit von der installierten Lösung bewegt. Nachdem das Handling auf die Transferstation zugegriffen hat, wird diese wieder in ihre Ruheposition zurückgebracht.

## Customized Transfer Stations

Aus den Liconic Incubator Produkten sind verschiedene Lösungen für Übergabestationen bekannt. Aufgrund bestimmter Einschränkungen sind nicht alle Lösungen ohne weiteres verfügbar. Für spezifische Anforderungen kontaktieren Sie bitte Liconic.